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产品名称：混凝土预制构件
2024年4月

第一章 公司概况
一、公司简介
中建科技（福州）有限公司（以下简称中建科技）成立于2014年，于2015年12月正式投产。该企业是闽清县域内唯一注册在籍并具有独立法人资格的中央企业。中建科技初始注册资本金为1亿元人民币，位于闽清县云龙乡中建产业园1号，占地200亩，园区内包涵了5条自动化生产线车间、混凝土搅拌站、大型产品转运堆场、装配率达90%以上的综合行政办公楼、产品展示别墅等多个功能区。是一家集研发、设计、生产、施工、运营于一体的福建省区域内的建筑产业化现代基地，并成功获得第二批“国家装配式产业基地”荣誉称号。公司生产的主要产品为混凝土预制剪力墙、预制叠合板、预制柱、预制梁、预制楼梯、地铁盾构管片、综合管廊、陶粒混凝土轻质隔墙以及整体装修一体化厨卫等新型建筑工业化部品部件，年产能达30万m³/年，极大地带动了闽清县地材上下游的供应。在绿色环保方面，中建科技厂区整体布局上率先引用了砂石分离系统、污水处理系统、固废资源化等技术；同时，在物联网射频技术、BIM技术等信息化技术将高度集成在PCMES现代化工业信息化系统中。厂屋面上成排安装了追踪式太阳能光伏蒸汽管，厂区部品部件转运车均采用电动车，进一步减少对化石能源的依赖，为绿色工厂树立典范。在荣誉方面，公司先后获得2021年福建省工信厅评定的第二批“福建省工业龙头企业”，2020年度“国家高新技术企业”，2020年“福州市企业技术中心”，2019年“福州市知识产权示范企业”，“2019年度闽清县经济社会发展贡献奖”，2018年福建省科技厅、发改委、经信厅、财政厅共同评定的“福建省科技小巨人领军企业”，2017年度“河南省科技技术进步奖”，2018-2020连续三年获评“福州市工人先锋号”，2018-2020连续获评“福建省青年文明号”。公司始终秉持着“预制梦想、装配未来”的理念，坚持科技创新，严守企业质量管理，以拓展幸福空间为使命，不断加强全员质量意识和服务意识，以高标准、高要求、高品质完成了一批具有全国品牌影响力的优质工程，有福州市强制医疗所项目、福建省食品检验检测实验楼设计施工总承包项目、福州市传染病医院、中国东南大数据产业园研发楼二期工程（施工）、福州市晋安区医院改扩建项目和福州市晋安区妇幼保健院改扩建项目工程总承包项目、吴孟超肝胆医院等重大重点项目。

二、产品简介

中建科技（福州）有限公司为混凝土预制构件制造企业，工艺流程为模台清理、模具清理、组模、涂抹脱模剂、缓凝剂、钢筋绑扎、预埋件安装、混凝土浇筑、振捣、养护、脱膜和入库，配套有完善辅助生产系统及附属生产系统。

模具清理、组模、涂抹脱模剂、缓凝剂：去除模具表面铁锈、水泥残渣、污渍等；模具安装前，确保模具表面光滑干爽；并应保证组模时尺寸偏差不得超出规范要求；模具安装后质检部应进行质量验收；在绑扎钢筋之前涂刷模具的脱模剂、缓凝剂，涂刷均匀、无漏刷、无堆积，严禁涂刷到钢筋上。过多流淌的多余隔离剂，必须用抹布或海绵吸附清理干净。

钢筋绑扎、安装：钢筋的型号、数量、间距、尺寸、搭接长度及外露长度符合施工图纸及规范要求；绑扎钢筋前应仔细核对钢筋下料尺寸，除钢筋网片边缘外采用梅花状绑扎，绑扎制作完成的钢筋网片禁止再次切割。

预埋件安装：根据构件加工图，依次确定各类预埋件位置石笔划线定位，并安装、固定牢固；严禁预埋件的漏放和错放。在浇筑混凝土前检查所有固定装置是否有损坏、变形现象，经质检人员检验钢筋绑扎及预埋件按照合格后，方可浇筑水泥。

混凝土浇筑、振捣：浇筑前对混凝土质量检查，包括混凝土强度、塌落度、温度等，均应符合规范要求；楼梯构件采用将混凝土运输至布料机内在转运至下料斗内，根据构件的尺寸合理使用下料斗浇筑混凝土，浇筑完毕后，用振动棒振捣至混凝土表面不再下沉，无明显气泡溢出为止，切不可长时间振动以避免混凝土离析；浇筑时应避开预埋件及预埋件工装；混凝土振捣过程中应随时检查模具有无漏浆、变形或预埋件有无位移等现象；混凝土振捣完成后，进行混凝土表面收面，确保混凝土厚度不超出模具上沿，最后将料斗、模具、外露钢筋、模台及地面清理干净。

混凝土养护：浇筑完成的楼梯构件，采用帆布、彩条布等物料覆盖起来自然养护的方式养护，经试验室试块试压强度达到要求后方可进行脱模。

脱模：预制楼梯构件脱模应严格按照顺序拆除模具，不得使用振动方式拆模；预制构件与模具之间的连接部分完全拆除后，经试验室试块试压强度达到要求后方可进行脱模。

成品检查与表面修补、入库：预制构件脱模后，质检人员对成品进行检查；外观质量不宜有一般缺陷，不应有严重缺陷。对于已经岀现的一般缺陷，应进行修补处理，并重新检査验收，验收合格后方可入库。

详细工艺流程如下图所示。

[image: image2.jpg]LT ERER

PC

[ =
o
=
=%
E=T) p
5
& FLEREK
e [, SR SRR
]
H KR N
1
BRI el
SRR | I
# E
H L L
e I s *
1
o} BEHRYE
£
&
% 3 T
] -
4 i
E of [« [«][][2]|5
HEERHIEIEHIE
HEEZEH WREZRH " | ® || "
BEEY T Tt
i L
FREL. [ SRR R KRINEIEML.





图1 生产工艺流程图

第二章 组织边界及运行边界
一、组织边界

公司参考ISO14064-1的要求，以100%运营控制权的方式设定组织边界。公司组织边界设定如下：福州市闽清县云龙乡后垅村中建产业园1号，占地125742.53㎡。

公司所涉及的排放范围应根据下图确定相对应的组织排放范围边界。














图2 组织排放范围边界

二、公司组织架构及平面示意图
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图3 公司组织机构图

三、温室气体管理小组架构及职责
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图4 温室气体管理小组架构图

公司温室气体管理小组职责：

1.负责召集温室气体管理小组会议；

2.负责推动温室气体盘查与减量的相关工作；

3.负责编写本公司的年度温室气体清册；

4.负责筹办温室气体管理内部核查作业；

5.制订本公司为温室气体管理程序与作业办法等相关文件。
表1 机构人员主要职责

	姓名
	部门/职务
	小组职务
	职责

	杨硕
	副总经理
	指导委员会组长
	供执行温室气体减量的人力资源支援，重大事项决策。

	王培新
	总工程师
	指导委员
	

	周勇
	科技与设计管理部（企业技术中心）/部门经理
	组长
	规划厂内GHG工作并协调相关部门进行配合一切GHG事物，为联络主要视窗。

	黄身浩
	科技与设计管理部（企业技术中心）/中级专业师
	组员
	负责推行GHG盘查、资料收集、排放量计算与制作档和报告书。

	林子文
	科技与设计管理部（企业技术中心）/初级专业师
	组员
	

	王仁桢
	工厂管理部/初级专业师
	组员
	


四、温室气体清单运行边界

营运边界包括直接、间接与其他间接温室气体排放。
（一）直接温室气体排放（范围1）
1.定义
针对直接来自于本公司所拥有或控制的排放源,包括固定燃烧源、移动燃烧源、制程排放源、逸散排放源。

（1）固定燃烧源
指固定设备的燃料燃烧，包括发电机（柴油）、锅炉（天然气）、热处理炉（天然气）、食堂厨具（天然气）。公司不使用生物质燃料，故不存在燃烧，没有量化问题。
（2）移动燃烧源
指组织自己拥有的交通运输设备的燃料燃烧，包括公务车（汽油）、叉车（柴油）和试车用油（柴油）。
（3）逸散排放源
包括移动灭火器（CO2）（公司没有使用二氧化碳灭火器）、污水处理池（CH4）（公司污水处理工艺没有产生温室气体）、汽车冷媒（R134a）（公司水冷却空调使用冷媒为R410A，不在盘查范围内），因公司上述的逸散排放量极少，本次盘查不包括此部分排放。
（二）能源间接温室气体排放（范围2）
能源间接温室气体排放计算的是与进口/外购电力、热力造成的排放涵盖在范围之内。
（三）其它间接排放源（范围3）

其它间接排放是针对公司其他的活动所产生的其它间接排放，排放源是由其它公司所拥有或控制的，不在本次盘查的范畴内。
针对其它间接的温室气体排放，因无法掌控其活动及温室气体排放，基准年只进行排放源鉴别工作，不予以量化，包含：
1.委外作业车辆及人力（原料、产品及废弃物运输）；
2.员工通勤、差旅及商务旅行的车辆；
3.外聘人力，如专业技术人员；

4.产品使用阶段；

5.废弃物处理。

表2 排放源识别表

	类别
	子类别
	排放源
	排放气体

	范围1

直接温室气体排放
	固定燃烧排放
	锅炉
	CO2
CH4
N2O

	
	
	热处理炉
	

	
	
	厨房炊具
	

	
	
	发电机
	

	
	移动燃烧排放
	叉车
	CO2
CH4
N2O

	
	
	测试车
	

	
	
	公务车
	

	
	制程排放
	/
	CO2

	
	逸散排放
	制冷设备
	HFCs

CH4

	范围2

能源间接温室气体排放
	外购电力
	用电设备设施
	CO2

	范围3
其他间接温室气体排放（不在本报告范围内）
	温室气体的其他间接排放（如员工商务旅行；经由第三者从事产品、原料或废弃物的运输；外援活动，外包制造与授权经销商；当温室气体排放点发生在设施边界之外的排放源或设施，其排放来自设施所产出的废弃物；设施产生的产品与服务的使用与生命终期阶段的排放；员工通勤往来工作场所；包含于非能源原物料的排放）
	1.员工公商务旅行（燃料）
2.员工自用通勤车辆（燃料）
3.外包车辆（燃料）

4.产品使用阶段（燃料）

	CO2
CH4
N2O


第三章 基准年
一、基准年的选定

根据福建省碳清单编制要求，量化2022年至2023年的组织二氧化碳气体的排放量，并分别报告。
表3 温室气体二氧化碳排放量汇总

	 2022 年

	范围类别
	温室气体种类
	排放量（tCO2e）

	范围1

直接温室气体排放
	CO2
	177.23

	范围2

能源间接温室气体排放
	CO2
	814.93

	总计
	992.16

	 2023 年

	范围类别
	温室气体种类
	排放量（tCO2e）

	范围1

直接温室气体排放
	CO2
	383.32

	范围2

能源间接温室气体排放
	CO2
	625.34

	总计
	1008.66


第四章 温室气体计算说明
一、量化方法学及排放因子说明

温室气体排放量的计算主要依据排放因子法计算，即活动数据乘以排放因子。

公式为：活动数据×排放因子×GWP，GWP为全球增温潜势，最终结果须以吨二氧化碳当量（tCO2e）为单位。
其中，各排放源排放量计算说明如表4：
表4 排放量计算说明

	排放源类别
	计算方法
	是否使用
（请勾选）
	排放因子
来源

	固定燃烧源
	柴油CO2排放量=排放因子*柴油使用量*GWP值
	
	■指南附录
□其它

	
	汽油CO2排放量=排放因子*汽油使用量*GWP值
	
	■指南附录
□其它

	
	天然气CO2排放量=排放因子*天然气使用量*GWP值
	√
	■指南附录
□其它

	
	其它：（请写明）
	
	□指南附录
□其它

	移动燃烧源
	柴油CO2排放量=排放因子*柴油使用量*GWP值
	
	■指南附录
□其它

	
	汽油CO2排放量=排放因子*汽油使用量*GWP值
	
	■指南附录
□其它

	
	天然气CO2排放量=排放因子*天然气使用量*GWP值
	
	■指南附录
□其它

	
	其它：（请写明）
	
	□指南附录
□其它

	逸散排放源
	CO2灭火器排放量=排放因子*CO2灭火器使用量*GWP值
	
	□指南附录
□其它

	
	其它：（请写明）
	
	□指南附录
□其它

	制程排放源（如有，请具体写明）
	CO2排放量=排放因子*使用量*GWP值
	
	■指南附录
□其它

	能源间接

排放
	外购电力CO2排放量=排放因子*外购电力量*GWP值
	√
	■指南附录
□其它

	
	外购蒸汽CO2排放量=排放因子*外购蒸汽量*GWP值
	
	□指南附录
□其它

	
	外购热CO2排放量=排放因子*外购热量*GWP值
	
	□指南附录
□其它

	
	外购冷CO2排放量=排放因子*外购冷量*GWP值
	
	□指南附录
□其它

	
	其它：（请写明）
	
	□指南附录
□其它


二、数据质量管理

凡能证明数据真实性和准确性的佐证资料都应调查收集，以确保数据的可信度,并将相关材料保留在权责单位内,以利于后续查核追踪的依据。保存年限为五年。
表5 数据质量管理表

	温室气体排放
数据质量
	管理内容
	管理确认

	数据收集、输入及处理
	核对输入数据样本的错误
	■是  □否

	
	确定数据的完整性
	■是  □否

	
	确保对电子文档实施适当的版本控制
	■是  □否

	活动数据的获得
	确保活动数据统计的完整性
	■是  □否

	
	核对活动数据计算的正确性
	■是  □否

	
	不同统计方法对活动数据的交叉检验
	■是  □否

	排放因子的选取
	核对排放因子的单位及转换
	■是  □否

	
	确认排放因子的合理性
	■是  □否

	
	核对转换系数
	■是  □否

	
	确认系数转换过程的正确性
	■是  □否

	
	确保排放因子的时效性
	■是  □否

	排放量的计算过程
	核对量化方法
	■是  □否

	
	与历年数据的比较
	■是  □否

	核对工作表中的数据处理步骤
	核对工作表中的数据处理步骤
	■是  □否

	
	核对是否对工作表的输入数据和计算获得的数据做了明确的区分
	■是  □否

	
	手工或电子的方式核对具有代表性的计算样本，如电力排放的计算
	■是  □否

	
	核对所有排放源类别、业务单元等的数据汇总
	■是  □否

	核对工作表中的数据处理步骤
	核对输入和计算在时间序列上的一致性
	■是  □否

	
	同类排放源不同部门的交叉比较
	■是  □否


三、排除门槛

该公司温室气体核查作业的排除门槛设定为单一排放源单项比例1%，则以后的排查作业将排除该排放源,总排除量源不可超过全厂排放量的3%。
四、排放源的排除说明

但是公司本次碳核查，针对CO2排放源的数据多数可以追溯，公司此次将部分无法量化的单一排放源单项进行排除。
第五章 温室气体排放量
一、2022年度温室气体排放量
1.各类排放源排放量及比例
	范围
	直接排放
	能源间接排放
	总计

	排放量（tCO2e）
	177.23
	814.93
	992.16

	占总排放量比例（%）
	17.86%
	82.14%
	100%


2.外购电力CO2的排放计算结果：
2022年度1150400kWh
CO2排放量=排放因子×外购电力量×GWP值=814.93tCO2e
二、2023年度温室气体排放量

1.各类排放源排放量及比例
	范围
	直接排放
	能源间接排放
	总计

	排放量（tCO2e）
	383.32
	625.34
	1008.66

	占总排放量比例（%）
	38.30
	61.70
	100%


2.外购电力CO2的排放计算结果：
2023年度888900kWh
CO2排放量=排放因子×外购电力量×GWP值=625.34tCO2e
第六章 碳足迹核算改善建议

近年来随着工业的快速发展，能源愈趋紧张，如何做好节能减排是公司目前的工作重心。
面对困难和形势的发展，公司通过精细管理，机制创新，科技进步，探索出有企业特色的节能管理模式，把建设节能型企业作为奋斗目标，在节能减排等方面取得了一定的进步。

未来5年，公司的决策层从科学发展观出发，结合企业的现状，按照和谐建厂、效益建厂的经营理念，认真规划企业节能减排工作，通过规划建设全公司的计算机能源管理信息系统，从而实现企业能耗的实时分析、实时监控和实时调整，使公司的能源管理水平提升到一个新的台阶。
下表是公司计划在近几年内将实施的部分节能减排方案。
表6 部分计划节能减排方案汇总表

	序号
	节能技改项目
	节能效益预估
	预算：万元

	1
	布料机技术升级
	36750Kwh/年
	/

	2
	振动台技术升级
	5750Kwh/年
	/
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范围3：其他间接排放
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